[bookmark: _GoBack]横河煤矿环境例行检测服务、检测报告填报及在线监测设备比对检测服务检测方案如下：
1、无组织废气：
检测项目： 厂界颗粒物 。上风向一个点，下风项三个点，同时检测温度、气压、风速、风向等；
检测频次：1次/半年，一天4次。
2、废水
（1）生活污水（一般排放 口）：
每月1次：化学需氧量、氨氮。
每半年1次：pH 、五日生化需氧量、 悬浮物、 磷酸盐、化学需氧量、氨氮、流量；
 检测频次：检测1天，一天4次。
（2）主要排放口：
 pH 、溶解性总固体 、悬浮物 、总汞、总砷、总镉、总铅、总铁、总锌、总铬、 六价铬、 总氮、 氟化物、石油类、 化学需氧量、氨氮、流量、水温；
检测频次：检测1天，一天4次。
（3）雨水排放口：
 悬浮物、化学需氧量；
检测频次：1季度1次（每季度第一次排水期间检测），检测1天1次。
3、厂界噪声： 厂界四周，每季度一次
检测频次：检测1天、昼夜各1次。
4、在线监测设备比对：
流量、PH、化学需氧量、氨氮、水温每季度比对监测1次。
5、证后管理（检测报告月报、季报、年报）。

