|  |
| --- |
| **130新中式装修报价表** |
|  |  |
| **户型:** | **建筑面积： 约130m**2 | **联系电话：** |
| **预算人：** | **工艺：** | **日期：** |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** | **施工工艺** |
| **一、** | **客厅、餐厅、走道** |
| 1. | 800\*800地砖 | 36.30 | m2 | 85.00 | 3085.50  | 水泥砂浆贴800\*800通体大理石瓷砖 |
| 2. | 顶面乳胶漆 | 36.30 | m2 | 25.00 | 907.50  | 原墙粉刷石膏找平一遍，刷专用界面剂一遍、刮雅士利专用腻子平均二遍，精细打磨刷雅士利净味三合一白色乳胶漆两遍；特殊调色、重色增加200元/色。 |
| 3. | 墙面壁纸 | 88.20 | m2 | 35.00 | 3087.00  | 原墙粉刷石膏找平一遍，刷专用界面剂一遍、刮雅士利专用腻子平均二遍，精细打磨；刷天丽环保型基膜，天丽食用级糯米粉胶贴佳合美无纺纸。 |
| 4. | 石膏板异形吊顶 | 5.30 | m2 | 120.00 | 636.00  | 轻钢龙骨泰山牌石膏板异形吊顶 |
| 5. | 直线石膏板吊顶 | 41.00 | m | 80.00 | 3280.00  | 轻钢龙骨泰山牌石膏板二级吊顶 |
| 6. | 木制顶线条 | 35.00 | m | 25.00 | 875.00  | 青岛一木密度板加工制作吸塑 |
| 7. | 石膏板隔墙 | 3.40 | m2 | 200.00 | 680.00  | 泰山牌轻钢龙骨基架，泰山牌纸面石膏板饰面 |
| 8. | 窗帘盒 | 3.70 | m | 70.00 | 259.00  | 轻钢龙骨1.5厚细木工板基层贴纸面石膏板饰面 |
| 9. | 瓷砖踢脚线 | 25.20 | m | 16.00 | 403.20  | 水泥砂浆贴10cm高瓷砖踢脚线 |
| 10. | 影视墙木制作 | 4.25 | m2 | 255.00 | 1083.75  |  |
| 11. | 瓷砖背景墙 | 5.80 | m2 | 410.00 | 2378.00  | 瓷砖浮雕 |
|  |  |  |  | 小计: | **16674.95**  |  |
| **二、** | **主卧室** |
| 1. | 复合木地板地面 | 15.00 | m2 | 96.00 | 1440.00  | 圣象1.0厚复合木地板 |
| 2. | 地面找平 | 15.00 | m2 | 28.00 | 420.00  | 水泥砂浆找平地面 |
| 3. | 木塑踢脚线 | 14.50 | m | 15.00 | 217.50  |  |
| 4. | 铝制门挡条 | 1.00 | 项 | 38.00 | 38.00  | 圣象 |
| 5. | 顶面乳胶漆 | 15.30 | m2 | 25.00 | 382.50  | 原墙粉刷石膏找平一遍，刷专用界面剂一遍、刮雅士利专用腻子平均二遍，精细打磨刷雅士利净味三合一白色乳胶漆两遍；特殊调色、重色增加200元/色。 |
| 6. | 墙面壁纸 | 32.00 | m2 | 35.00 | 1120.00  | 原墙粉刷石膏找平一遍，刷专用界面剂一遍、刮雅士利专用腻子平均二遍，精细打磨；刷天丽环保型基膜，天丽食用级糯米粉胶贴佳合美无纺纸。 |
| 7. | 石膏板异形吊顶 | 1.70 | m2 | 120.00 | 204.00  | 轻钢龙骨泰山牌石膏板异形吊顶 |
| 8. | 直线石膏板吊顶 | 14.00 | m | 80.00 | 1120.00  | 轻钢龙骨泰山牌石膏板二级吊顶 |
| 9. | 木制顶线条 | 12.00 | m | 25.00 | 300.00  | 青岛一木密度板加工制作吸塑 |
| 10. | 窗帘盒 | 3.40 | m | 70.00 | 1200.00  | 轻钢龙骨1.5厚细木工板基层贴纸面石膏板饰面 |
|  |  |  |  | 小计: | **6442.00**  |  |
| **三、** | **次卧室** |
| 1. | 复合木地板地面 | 11.00 | m2 | 96.00 | 1056.00  | 圣象1.0厚复合木地板 |
| 2. | 地面找平 | 11.00 | m2 | 28.00 | 308.00  | 水泥砂浆找平地面 |
| 3. | 木塑踢脚线 | 12.60 | m | 15.00 | 189.00  |  |
| 4. | 铝制门挡条 | 1.00 | 项 | 38.00 | 38.00  | 圣象 |
| 5. | 顶面乳胶漆 | 11.00 | m2 | 25.00 | 275.00  | 原墙粉刷石膏找平一遍，刷专用界面剂一遍、刮雅士利专用腻子平均二遍，精细打磨刷雅士利净味三合一白色乳胶漆两遍；特殊调色、重色增加200元/色。 |
| 6. | 墙面壁纸 | 30.00 | m2 | 35.00 | 1050.00  | 原墙粉刷石膏找平一遍，刷专用界面剂一遍、刮雅士利专用腻子平均二遍，精细打磨；刷天丽环保型基膜，天丽食用级糯米粉胶贴佳合美无纺纸。 |
| 7. | 石膏板异形吊顶 | 1.70 | m2 | 120.00 | 204.00  | 轻钢龙骨泰山牌石膏板异形吊顶 |
| 8. | 木制顶线条 | 12.50 | m | 25.00 | 312.50  | 青岛一木密度板加工制作吸塑 |
|  |  |  |  | **小计:** | **3432.50**  |  |
| **四、** | **次卧室2** |
| 1. | 复合木地板地面 | 12.30 | m2 | 96.00 | 1180.80  | 圣象1.0厚复合木地板 |
| 2. | 地面找平 | 12.30 | m2 | 28.00 | 344.40  | 水泥砂浆找平地面 |
| 3. | 木塑踢脚线 | 12.60 | m | 15.00 | 189.00  |  |
| 4. | 铝制门挡条 | 1.00 | 项 | 38.00 | 38.00  | 圣象 |
| 5. | 顶面乳胶漆 | 11.00 | m2 | 25.00 | 275.00  | 原墙粉刷石膏找平一遍，刷专用界面剂一遍、刮雅士利专用腻子平均二遍，精细打磨刷雅士利净味三合一白色乳胶漆两遍；特殊调色、重色增加200元/色。 |
| 6. | 墙面壁纸 | 34.00 | m2 | 35.00 | 1190.00  | 原墙粉刷石膏找平一遍，刷专用界面剂一遍、刮雅士利专用腻子平均二遍，精细打磨；刷天丽环保型基膜，天丽食用级糯米粉胶贴佳合美无纺纸。 |
| 7. | 石膏板异形吊顶 | 1.90 | m2 | 120.00 | 228.00  | 轻钢龙骨泰山牌石膏板异形吊顶 |
| 8. | 木制顶线条 | 12.50 | m | 25.00 | 312.50  | 青岛一木密度板加工制作吸塑 |
|  |  |  |  | **小计:** | **3757.70**  |  |
| **五、** | **卫生间** |
| 1. | 300\*300地砖 | 6.40 | m2 | 115.00 | 736.00  | 水泥砂浆贴300\*300全瓷地砖 |
| 2. | TS防水 | 22.00 | m2 | 35.00 | 770.00  | 地面及墙面防水，墙面高度至1.8米； |
| 3. | 300\*600墙砖 | 26.00 | m2 | 115.00 | 2990.00  | 水泥砂浆贴300\*600全瓷墙砖 |
| 4. | 300\*300集成吊顶 | 6.40 | m2 | 95.00 | 608.00  | 06厚美的牌集成吊顶 |
| 5. | 腰线 | 9.50 | m | 40.00 | 380.00  |  |
| 6. | 角条 | 4.00 | m | 20.00 | 80.00  |  |
|  |  |  |  | **小计:** | **5564.00**  |  |
| **五、** | **厨房** |
| 1. | 800\*800地砖 | 7.20 | m2 | 85.00 | 612.00  | 水泥砂浆贴800\*800全瓷地砖 |
| 2. | TS防水 | 22.00 | m2 | 35.00 | 770.00  |  |
| 3. | 300\*600墙砖 | 24.00 | m2 | 115.00 | 2760.00  | 水泥砂浆贴300\*600全瓷墙砖 |
| 4. | 300\*300集成吊顶 | 7.20 | m2 | 100.00 | 720.00  | 06厚美的牌集成吊顶 |
| 5. | 角条 | 4.00 | m | 20.00 | 80.00  |  |
|  |  |  |  | **小计:** | **4942.00**  |  |
| **六、** | **南阳台** |
| 1. | 800\*800地砖 | 9.50 | m2 | 85.00 | 807.50  | 水泥砂浆贴800\*800全瓷地砖 |
| 2. | 300\*600墙砖 | 26.00 | m2 | 115.00 | 2990.00  | 水泥砂浆贴300\*600全瓷墙砖 |
| 3. | 300\*300集成吊顶 | 9.50 | m2 | 100.00 | 950.00  | 06厚美的牌集成吊顶 |
| 4. | 角条 | 13.00 | m | 20.00 | 260.00  |  |
|  |  |  |  | **小计:** | **5007.50**  |  |
| **六、** | **北阳台** |
| 1. | 800\*800地砖 | 2.00 | m2 | 85.00 | 170.00  | 水泥砂浆贴800\*800全瓷地砖 |
| 2. | 300\*600墙砖 | 8.00 | m2 | 115.00 | 920.00  | 水泥砂浆贴300\*600全瓷墙砖 |
| 3. | 300\*300集成吊顶 | 2.00 | m2 | 100.00 | 200.00  | 06厚美的牌集成吊顶 |
| 4. | 角条 | 4.00 | m | 20.00 | 80.00  |  |
|  |  |  |  | **小计:** | **1370.00**  |  |
| **六、** | **其他工程** |
| 1. | 基装改电布线 | 130.00 | m2 | 20.00 | 2600.00 | 墙面、顶面线路改造布线，不包含中央空调线路改造 |
| 2. | 基础改水 | 1.00 | 项 | 700.00 | 700.00 | 卫生间、厨房管路改造 |
| 3. | 灯具安装 | 1.00 | 项 | 350 | 350.00 | 人工费（包括安装射灯、灯带、开关、插座）1.灯具业主提供。2.德国WAGO电线连接器。3.不包含主灯。 |
| 4. | 材料运输上料及垃圾清运 | 1.00 | 项 | 2000 | 2000.00 | 所搬运材料仅为装饰公司自已提供的材料。 |
| 5. | 成品保护费 | 130.00 | m2 | 6 | 780.00 | 清扫卫生后使用装饰工程专用保护地垫 |
| 6. | 管道井 | 4.00 | 项 | 200 | 800.00 | 预制管道井 |
| 7. | 地暖打压试验 | 1.00 | 项 | 80 | 80.00 |  |
| 8. | 地漏 | 4.00 | 套 | 20 | 80.00 | 地漏安装费，主材业主提供 |
|  |  |  |  | **小计:** | **7390.00**  |  |
|  |  |  |  | **共计:** | **54580.65**  |  |
|  | **工程施工管理费** | **3%** | 元 |  | **1637.42**  |  |
|  | **工程总造价** |  | 元 |  | **56218.07**  |  |
| **备注** | 1、业主签字前必须理解此报价，同意此报价. |
| 2、施工中如有增加或减少的项目，则按实际增减项目结算工程款，管理费不在增减,但增、减项不得超过工程总造价的10%． |  |  |  |  |  |
| 3、业主装修房屋的任何构件（非我方施工主体物件）如可能影响我方施工，无论是拆卸、改造或是用其它办法处理，敬请业主承担费用. |
| 4、所有项目的样式及规格敬请业主与设计师商谈、确定后施工． |
| 5、施工工期过半：木制作框架完成，木线收口；中期验收付款,油漆进场． |
| 6、此报价未含五金配件、门锁、灯具及其它装修主材． |
| 7、此报价未含税金、物业管理费用（无论任何形式、任何名目），由业主来承担． |  |  |  |  |  |
| 8、业主请仔细审查全套合同，以防乙方无意漏项或测量计算误差给您带来麻烦. |
| 客户签字： 设计师签字： 审核人： 年 月 日 |

|  |  |
| --- | --- |
| **德力、高宝隆地砖** |  |
|  | 品牌 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  |
| 1 | 德力精工砖 | **抛光砖** | **800\*800** | 片 | 1 | 28 |  |
| 2 | **800\*800** | 片 | 1 | 28 |  |
| 3 | **超晶石** | **800\*800** | 片 | 1 | 31 |  |
| 4 | **800\*800** | 片 | 1 | 31 |  |
| 5 | **800\*800** | 片 | 1 | 31 |  |
| 6 | **800\*800** | 片 | 1 | 31 |  |
| 7 | **800\*800** | 片 | 1 | 31 |  |
| 8 | **800\*800** | 片 | 1 | 31 |  |
| 9 | **800\*800** | 片 | 1 | 31 |  |
| 10 | **800\*800** | 片 | 1 | 31 |  |
| 11 | **通体大理石** | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 12 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 13 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 14 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 15 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 16 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 17 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 18 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 19 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 20 | **金刚石** | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 21 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 22 | **负离子通体** | **800\*800** | 片 | 1 | 37 |  |
| 23 | **800\*800** | 片 | 1 | 37 |  |
| 24 | **800\*800** | 片 | 1 | 37 |  |
| 25 | **通体柔光55度** | **800\*800** | 片 | 1 | 40 |  |
| 26 | **800\*800** | 片 | 1 | 40 |  |
| 27 | **800\*800** | 片 | 1 | 40 |  |
| 28 | **通体柔光30度** | **800\*800** | 片 | 1 | 40 |  |
| 29 | **800\*800** | 片 | 1 | 40 |  |
| 30 | **800\*800** | 片 | 1 | 40 |  |
| 31 | 高宝隆 | **负离子通体瓷抛石（40\*80）** | **400\*800** | 片 | 1 | 21 |  |
| 32 | **400\*800** | 片 | 1 | 21 |  |
| 33 | **金刚大理石** | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 34 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 35 | **超平大理石** | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 36 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 37 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 38 | **通体大理石** | **800\*800** | 片 | 1 | 40 |  |
| 39 | **800\*800** | 片 | 1 | 40 |  |
| 40 | **800\*800** | 片 | 1 | 40 |  |
| 41 | 朗峰 | **过门石（黑白根）** | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 42 | **800\*800** | 片 | 1 | 34 |  |
| 43 | 色砖 | **过门石（黑金花）** | **800\*800** | 片 | 1 | 30 |  |
| 44 | **啡网** | **800\*800** | 片 | 1 | 30 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **德力、高宝隆墙砖、地砖** |  |
|  | 品牌 | 品名 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 价格 |  |
| 1 | 德力精工砖 | **墙地砖** | **62288A**  | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 2 | **62288B** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 3 | **62288** | 30\*30 | 片 | 1 | 3 |  |
| 4 | 墙砖 | **36009** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 5 | 墙砖 | **61059** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 6 | **墙地砖** | **36021A** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 7 | **36021B** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 8 | **30021** | 30\*30 | 片 | 1 | 4.5 |  |
| 9 | **墙地砖** | **63320A** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 10 | **63320B** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 11 | **63320** | 30\*30 | 片 | 1 | 4.5 |  |
| 12 | 墙砖 | **63255A** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 13 | **63255B** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 14 | 墙地砖 | **63255** | 30\*30 | 片 | 1 | 3 |  |
| 15 | **63256** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 16 | **63256** | 30\*30 | 片 | 1 | 3 |  |
| 17 | 猿古时代 | 墙砖 | **3905A** | 30\*60 | 片 | 1 | 9.5 |  |
| 18 | **3905B** | 30\*60 | 片 | 1 | 9.5 |  |
| 19 | **3915A** | 30\*60 | 片 | 1 | 9.5 |  |
| 20 | **3915B** | 30\*60 | 片 | 1 | 9.5 |  |
| 21 | **3901A** | 30\*60 | 片 | 1 | 9.5 |  |
| 22 | **3901B** | 30\*60 | 片 | 1 | 9.5 |  |
| 23 | **3911A** | 30\*60 | 片 | 1 | 9.5 |  |
| 24 | **3911B** | 30\*60 | 片 | 1 | 9.5 |  |
| 25 | **3327A** | 30\*30 | 片 | 1 | 4.5 |  |
| 26 | **3327B** | 30\*30 | 片 | 1 | 4.5 |  |
| 27 | 御鹏 | **墙砖** | **62880A** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |
| 28 | **62880B** | 30\*60 | 片 | 1 | 6 |  |



